setenv kernel_addr_r 0x82000000
setenv fdt_addr_r 0x83000000
setenv loadkernel fatload mmc 0 \${kernel_addr_r} uImage
setenv loaddtb fatload mmc 0 \${fdt_addr_r} \${dts}
setenv bootargs earlycon=uart8250,mmio32,0xe0022000,115200n8 console=ttyS3,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait print-fatal-signals=1
setenv uenvcmd run loadkernel\; run loaddtb\; bootm \${kernel_addr_r} - \${fdt_addr_r}
run uenvcmd
